外域设备点播接口

/command/vod/foreign/device/start/player

参数：

String bundleId, 设备id

**int** serial, 播放器序号（不指定播放器序号传null）

String bundleName,设备名称

获取外域、目录、设备。（客户端）

/find/institution/tree/foreign/bundle

String folderPath, 目录路径

String serNodeNamePath, 域路径

ChildType childType, 请求类型

***ORIGIN***("外域"),

***FOLDER***("目录"),

***BUNDLE***("设备");

String uuid, 目录唯一标识符

获取外域、目录、设备。（页面）

Outland/find/institution/tree/foreign/bundle

String folderPath, 目录路径

String serNodeNamePath, 域路径

ChildType childType, 请求类型

***ORIGIN***("外域"),

***FOLDER***("目录"),

***BUNDLE***("设备");

String uuid, 目录唯一标识符

请求外域信息

Passby: {

type: search\_foreign(中间有下划线)

pass\_by\_content: {

folderPath: folderPath,

serNodeNamePath: serNodeNamePath,

childType: childType,

uuid: uuid,

userId: userId

}

}

接收外域信息

ip:8082/tetris-resource/api/thirdpart/monitor\_relation/on/foreign/resource/receive

{

userId: "", //需要推送的用户id

message: {

name: "外域名称",

serNodeNamePath: “ /域名/域名 / 域名”,

folderPath： "",

type: "",

uuid: “” //该节点的唯一标识，每个节点必须有此参数

serNode: [{

name: "",

status: "" //启用，禁用，在线，离线；此状态值只在type是ORIGIN 时有效，表示外域的状态

}]

institutions: [{ <!--组织机构信息-->

toLdap: false, //是否ldap文件夹

beBvcRoot: false, //是否BVC文件夹

folderIndex: 1, //目录顺序

parentPath: "", //全量路径

name: "第三级", //名称

id: , //id

uuid: "", //uuid

folderType: "", //目录类型

parentId: "", //父目录节点

}],

devices: [{ <!--设备信息-->

accessNodeUid: "", //接入层UID

bundleAlias: "", //设备别名

bundleFolderId: "", //组织机构id

bundleId: " ",

bundleName: "", //设备名称

bundleType: "", //设备类型

bundleId: "",

channelId: "",

channelName: "",

channelStatus: "",

channelTemplateID: //通道模板id,

deviceModel: " " //设备类型

}],

coderType: "ENCODER", //编解码类型

deviceAddr: { //设备ip和地址

deviceIp: "",

devicePort: "",

},

deviceModel: " ", //设备类型

equipFactInfo: "域名称",

folderId: 162,

id: 54593,

institution: "", //组织机构的uuid

latitude: "", //坐标-纬度

location: " ", //地点

lockStatus: "IDLE", //锁定状态

longitude: "", //坐标-经度

multicastDecode: false, //是否开启组播解码

multicastEncode: false, //是否开启组播编码

multicastEncodeAddr: "", //组播编码地址

multicastSourceIp: "", //组播源ip

onlinePassword: "", //认证密码

onlineStatus: "ONLINE", //在线状态

sourceType: "SYSTEM", //来源

status: "ONLINE", //在线状态

streamUrl: "", //流地址

transcod: false, //是否转码

username: "2231231", //设备账号

param: [{

name: "",

value: ""

}] //扩展参数

Privilege: [{ //权限

hasReadPrivilege： false,

hasWritePrivilege： false,

hasCloudPrivilege： false,

hasDownloadPrivilege： false,

hasLocalReadPrivilege： false.

}]

}]

}

}